### 市政给水管道闸门巡检劳务分包工程招标公告

**一、招标人：江苏长江水务股份有限公司抢维修中心**

**二、投标人要求：**

1、投标人必须是**江苏长江水务股份有限公司协作单位名录库单位**。

2、投标人的施工队要求熟悉市区道路、市区供水管网及闸门的分布情况。投标人在近两年有过给水管道维修经验，提供维修业绩证明，维修人员明细表（普查人员不低于5名，名单内明确项目负责人、安全员、水工、驾驶员）,协作单位的机械、车辆证明。

3、维修施工名单在册人员保险，必须满足江苏长江水务股份有限公司用工要求，并保险在有效期内，人员年龄不能超过60周岁，投标时出具工人保险证明。

**三、本次招标服务期限：**一年（自本项目中标通知书发出之日起，根据中标结果，签订一年劳务分包合同，一年内高效完成任务，无质量无事故，如在一年合同内，出现质量、安全、维修不及时等问题则终止合同改由下一名中标候选人代替。）

**四、资料审查方式：**

**1、采用资料预审方式；**

**2、提供书面资料：项目人员名单（含项目负责人、安全员、驾驶员等主要施工人员）**

**五、闸门普查工程项目概况及要求:**

**1、根据公共设施股负责人定期制定所需普查的闸门任务：**

**①**闸门普查范围为DN100（含）以上供水区域内所有供水闸门。普查按照主干道、支路、小区、乡镇闸门顺序进行，如遇特殊情况可适当调整。

**②**查勘时对闸井、闸体及开关情况进行检查。发现闸井盖破损或遗失时进行拍照记录后及时更换或补充新井盖；检查闸体先查看井内闸门是否被掩埋，被掩埋必须清理井内垃圾杂物至闸体三分之一处，无掩埋或清理后，在不影响供水的情况下进行小范围的开关闸杆，检查闸门开关状态及是否有损坏漏水等情况。

**③**由于GIS系统暂时无法定位闸门位置，暂时以参照查勘为主，待GIS系统完善后还必须进行所查闸门定位。**如有图纸或GIS系统记录闸门，在现场发现被掩埋或缺失情况立即记录，负责人安排查找恢复**。**查勘闸门如实记录，不得虚查虚报。查勘人员必须定员查询，不得随意调动。**查勘闸门资料必须每周上报至公共设施股资料员存档。

**④**普查时应对照图纸及GIS系统双结合，如有与图纸或GIS系统不符情况必须进行记录并及时上报，待查明原因后进行调整。查勘进度必须每月保证在150只闸门以上（型号不分大小），如有特殊情况或实际困难必须提前汇报专项工程负责人确认后适当减量。

2、外工招标控制价：

①外工招标控制价：**闸门30元/只**（费用包含：人工、车辆，检查闸门启闭是否正常，闸门是否被掩埋，闸门的简易维修，**闸门现状资料填写建档**，GIS系统定位核对）。其他发生的额外工程量按实计算。

②GPS定位上传1套供水附属设施：6元/处。(按实计算，无需让利)

**③**整体闸门更换及大型维修根据抢维修定额按实计算（报价无需让利）。

**六、评标办法（综合评分法）**

1、技术标50分：

抢维修中心协作单位信用分30（分），普查人员组织框架结构（10分），闸门普查方案步骤制定，施工现场安全措施及预防计划（10分）。

1. 商务标50分：

**对单只闸门巡查控制价进行合理报价让利**，最低价50分，第二报价低价45分，第三报价低价40分，其余让利报价35分。（**GPS定位、闸门大修及整体更换无需让利**）

3、**按照技术标评分和商务标评分相加所得的总分，由高到低进行排序**，招收**总分前三名**协作单位进行闸门普查工程如果遇到相同评分的情况，由招标小组进行商议评审决定。

**七、承包方式及范围：**

1、承包方式：人工、机械、辅材等。

2、中标人须严格按照«工程签证管理办法记»、«市政闸门巡查记录表»等配备技术员，做好现场文明施工及竣工资料报送等工作。

**八、资料预审时间：**2022年5月10日9：00-15：00

**九、投标时间**：

2022年5月11日9 时00分—2022年5月15日 10 时00分。

开标时间 ：2022年5月16日下午15:00

开标地点：抢维修中心三楼会议室 联系人：李18952758937

**十、投标文件的编制**

1、投标文件应字迹清楚，不能涂改。投标文件应加盖单位公章，并且由法 定代表人或法定代表人委托的代理人签字。

2、投标文件应密装，并且应写明招标人名称和工程名称及投标人的名称。 报名采用现场投送投标函的方式，加盖投标单位公章。

抢维修中心

2022年5月6日