**关于江苏长江水务股份有限公司2022-2025年饮用水处理粉末活性炭年度采购入围招标文件的补充公告**

1. 现对江苏长江水务股份有限公司2022-2025年饮用水处理粉末活性炭年度采购入围招标文件中的技术参数更正如下：

**1、本次招标中活性炭物理化学性能指标以下表为准**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| 1▲ | 规格 | ≤200目 |
| 2▲ | 碘吸附值（mg/g） | ≥950 |
| 3▲ | 亚甲蓝吸附值（mg/g） | ≥ 200 |
| 4▲ | 水分（％） | ≤ 8.0 |
| 5 | 装填密度（g/L） | ≥200 |
| 6 | pH | 6~10 |
| 7▲ | 2-甲基异莰醇吸附值（ug/g） | ≥4.5 |
| 8▲ | 铅（Pb）/（μg/g） | ≤8 |
| 9▲ | 砷（As）/（μg/g） | ≤ 1.5 |
| 10▲ | 锌（Zn）/（μg/g） | ≤400 |
| 11▲ | 镉（Cd）/（μg/g） | ≤0.6 |
| **12**▲ | **灰分** | **≤15** |

**2、本次招标入围期限为三年。**

特此公告。

江苏长江水务股份有限公司

2022年6月14日