**江苏长江水务股份有限公司**

**加矾加药系统维修框架**

**招标文件**

**招 标 人：江苏长江水务股份有限公司**

**发 放 日 期： 2022年 10 月 17 日**

**前 附 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 | | |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司加矾加药系统维修框架 | | |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 | | |
| 3 | 招标内容 | 水厂和增压站加矾加药系统等设备维修 | | |
| 4 | 服务内容 | 见附表 | | |
| 5 | 维保开始期 | 中标签订合同后的10天之内 | | |
| 6 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 | | |
| 7 | 服务地点 | 招标方指定的地点 | | |
| 8 | 招标单位 | 江苏长江水务股份有限公司 | | |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 | | |
| 10 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 | | |
| 11 | 投标截止时间 | 2022年 10 月 21 日下午 3:00 （北京时间） | | |
| 12 | 投标文件递交  地址 | 扬州市文汇东路249号江苏长江水务股份有限公司 | | |
| 13 | 开标会时间 | 另 定 | 地址 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 14 | 标书装订  及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。  所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。 | | |
| 15 | 其他 | 1. 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； 2. 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 | | |
| 16 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司  地 址：扬州文汇东路249号  电 话：0514-82980001  联系人：蔡晋 | | |

**一、总 则**

**1、招标项目概况**

1.1 因我公司加矾加药系统专业性维修需要，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

**2、投标费用**

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

**3、保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

4.3 投标人需有米顿罗和帕斯菲达制造商授权原件或产品代理商授权原件。

4.4 维修人员需提供产品授权维修服务工程师证。

**二、**维修内容**：**

**A. 一、**液压计量泵（型号MBH642-8MPBMEE2SEST11NN22）六台。

技术参数：流量2603L/H,压力5Bar。

二、 PAM三腔絮凝制备装置。

技术参数：2000L/H，干粉投加量1.9-7kg/h。

三、耐驰螺杆泵（型号MM031BY02S12B）。

技术参数：流量0.7m3/h ＆ 0.5m3/h，压力0.7MPa，转速177RPM。

四、矾液搅拌泵（型号ZJB-1600）两台；PAM制备搅拌机（型号SK072-1F-71LA/4） 四台。

**B.**  1.计量泵（型号GB1800PP400）两台。

技术参数：流量1800L/H,压力3Bar（三江营源水厂）。

1. 单膜液压计量泵（型号MBH642-8MPBMEE2SEST11DP22）两台；

双膜液压计量泵（型号MBH642-8MPBMEE2SEST11DP22）四台。

**C.** 米顿罗和帕斯菲达次氯酸钠投加泵维保服务（GM0050PL1MNN和DM2C3FT）6+3台

三、报价

投标方应根据上述维修内容及项目进行人工费、辅材费等费用分项报价。主要维修配件（备件）另外单独报价，按维修结束后实际用量结算。

本次维修合同规定中标人根据招标文件内维修内容及项目完成维修。经双方协商，三年内同等维修内容及项目可按照本次中标价执行。

以下表格内主要维修配件（备件）需报单价：

米顿罗加矾系统维保备件清单单位报价

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 单位 | 单价(元） |
| 1 | 十字头油封 | 件 |  |
| 2 | 冲程手柄油封 | 件 |  |
| 3 | 罗套密封 | 件 |  |
| 4 | 膜片（隔膜） | 件 |  |
| 5 | 垫片(密封圈） | 件 |  |
| 6 | 阀体 | 件 |  |
| 7 | 阀座 | 件 |  |
| 8 | 液压过滤器 | 件 |  |
| 9 | 液压补油管 | 根 |  |
| 10 | 脉动阻尼器 | 套 |  |
| 11 | 齿轮油（米顿罗原装） | 桶（10升） |  |
| 12 | 液压油（米顿罗原装） | 瓶（1升） |  |
| 13 | 自动补油阀 | 件 |  |
| 14 | 弯头3/8\*1/4 | 套 |  |
| 15 | 蜗轮蜗杆 | 件 |  |
| 16 | 曲柄 | 件 |  |
| 17 | 连杆 | 件 |  |
| 18 | 安全阀 | 件 |  |
| 19 | 背压阀 | 件 |  |
| 20 | 阻尼器 | 件 |  |
| 21 | 压力表 | 件 |  |
| 22 | O型圈，DN280mm | 件 |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAM耐驰螺杆泵维保备件清单单位报价** | | | |
| 序号 | 品名 | 单位 | 单价(元） |
| 1 | 密封MBH642-8MPBMEE2SESTWNN22 | 件 |  |
|
| 2 | 轴卡MBH642-8MPBMEE2SESTWNN22计量泵 | 件 |  |
|
| 3 | DN32电磁阀 新恭 | 件 |  |
|
| 4 | DN32止回阀 单由令 | 件 |  |
|
| 5 | DN32-DN25补芯 | 件 |  |
|

增压站次氯酸钠投加泵维保备件清单和单价

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 型号描述 | 单位 | 单价（元） |
| 进出口单向阀 | P3001237099 | 套 |  |
| 阀门 | DN15PVC | 个 |  |
| 油封 | 35330 | 个 |  |
| 隔膜组件 | H60610 | 套 |  |
| 泵头中间段 | S35116 | 个 |  |
| 管件 | DN15PVC直接，弯头等 | 批 |  |
|  |  |  |  |
| 品名 | 型号描述 | 单位 | 单价（元） |
| 进出口单向阀 | DM2C3FT | 套 |  |
| 齿轮油 | XP220 | 个 |  |
| 油封 |  | 个 |  |
| O型圈 |  | 个 |  |
| 隔膜组件 |  | 套 |  |
| 管件 | DN15PVC直接，弯头等 | 批 |  |

三 投标须知：

1、投标单位应根据附件格式分项单位报价，包括人工服务费（人/天为单位计算，含往返交通、差旅等费用）。

2、投标单位应对设备材料表和人工服务费各单项分别报单价，用量以竣工后实际用量为准。

3、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

（1）投标人必须具备独立法人资格 （ 提供企业营业执照 、 税务登记证 、 组织机构代

码证，如营业执照、组织机构代码证税务登记证，三证合一，则只提供营业执照；提供复印 件加盖公章）。

（2）所投标产品需注明符合的行业标准及执行标准，所投标产品需符合《生活饮用水输配设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）；

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）所投标产品报价均包含税务局规定税率的增值税专用发票。

（5）所有配件均需为原厂正品。

3、投标文件正本、副本各一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点（安装调试好）的价格。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

**六、评标细则**

本次评标采用合理最低价中标（随机抽10个配件做为总价）

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用最低价评分法，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、主要合同条款：

①产品名称、数量（按实际结算）、单价（含运保杂费）、供货时间。

②供货方对质量负责的条件和期限。

③交货地点、方式（按需方要求分期分批运至江苏长江水务股份有限公司指定地点）。

运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。

包装物的供应及回收包装标准。

验收标准和提出异议期限：由招标方验收员按照国家标准抽样验收。若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

结算方式及期限：无预付款，维保完成后联动调试合格，连续15天试运行无故障，各项技术指标达到合同要求后开全额发票，一个月内支付合同总价。

备件质保期为联动调试合格试运行后的12个月。

违约责任。

解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至当地法院裁决。

其他约定事项。

**九、 投标文件格式**

目 录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1. 质量保证书
2. 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4. 投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6. 服务（培训、售后服务等）

一、投标书及其附件

1、投标书格式

**投标书**

江苏长江水务股份有限公司：

你们 招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在 之后的 天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | |
| 序号 | 类 别 | | 制 造 厂 商 | 单位价格 | 备注 |
| 1 |  | |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |
| 6 |  | |  |  |  |
| 7 |  | |  |  |  |
| 8 |  | |  |  |  |
| 9 |  | |  |  |  |
| 10 |  | |  |  |  |
| 11 |  | |  |  |  |
| 12 |  | |  |  |  |
| 13 |  | |  |  |  |
| 14 |  | |  |  |  |
| 15 |  | |  |  |  |
| 16 | 人工服务费（人/天） | |  |  | 含往返交通、差旅等费用 |
| 价格条件 | | 扬州（指定地点） | | | |
|  | |  | | | |
| 交 货 期 | |  | | | |
|  | |  | | | |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日 期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

**二、投标人资格证明文件**

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人财务状况

（注：提供近一年的年度财务报告。固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

**授 权 委 托 书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码： 附身份证复印件

年 月 日

**三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件**

1. 质量保证书
2. 有关部门的检测报告
3. 生产资质证书
4. 制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此（投标公司名称及地址）用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标加矾加药系统维修项目提供的货物提供质量保证。

本授权书于2022年 月 日签字生效，特此声明。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

1. 投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称： 招标编号： 标段号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
|  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

1. 商务条款偏离表

投标人名称： 招标编号： 标度号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称：

1. 服 务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

**其他附件：**