答疑

1. 问：招标文件工程量清单只考虑了采用1m³挖掘机挖淤泥，脱水机脱水及外运13km的施工方案，如采用其他施工方案结算时无法按投标报价结算。为了便于结算及控制造价是否考虑将“清单2：挖淤泥、流砂”、“清单3：污泥脱水”、“清单4：污泥处理费用”、“清单5：泥饼外运”、“清单6：吊挖机”合并成一个清单，工程量按沉淀池中实际方量，施工方案自行考虑。

回复：将原清单2-6合并，详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 挖池内沉淀的淤泥、流砂、脱水、外运及污泥处置，详细施工方案自行考虑 | m3 | 7200（暂定） |  |  |  |